
Filtre les trame en direction du serveur :



Trame 1 connexion (SYN) :

0000 0e a4 80 ac 4b be 08 00 27 99 2c 6c 08 00 45 00

0010 00 34 cf 4a 40 00 80 06 bc 24 c0 a8 01 02 ac a8

0020 01 02 f7 e6 1f 90 e3 71 c3 eb 00 00 00 00 80 02

0030 fa f0 45 f6 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 08 01 01

0040 04 02

Add mac dst : 0e a4 80 ac 4b be

Add mac src : 08 00 27 99 2c 6c

Ip dest : ac a8 01 02 = 172.168.1.2

Ip src : c0 a8 01 02 = 192.168.1.2

Src Port : f7 e6 = 63462

Dest port : 1f 90 = 8080

Protocole transport : 06 = TCP

Type de trame TCP : SYN = 02

Requête TCp :

Synchronise : SYN

Confirmation de reçus d’information : ACK

Envoie d’information PUSH :

Trame d’envoi d’information :

0000 0e a4 80 ac 4b be 08 00 27 99 2c 6c 08 00 45 00

0010 00 2f cf 4f 40 00 80 06 bc 24 c0 a8 01 02 ac a8

0020 01 02 f7 e7 1f 90 fc b3 47 0f a3 4f 20 cd 50 18

0030 04 02 bf 32 00 00 73 61 6c 75 74 0d 0a

Couche donné :

Data :73 61 6c 75 74 0d 0a = salut